### 关于开展义乌市中心医院医共体2025年度医学装备论证会的公告（第二批）

各医学装备厂家、供应商：

根据义乌市卫健局《关于印发2025年度卫健系统医学装备配置计划的通知》文件要求，拟对义乌市中心医院医共体院区2025年度医学装备年度采购计划清单内部分设备组织产品论证会，请符合要求的供应商积极报名参加。具体事项公告如下：

1. 论证时间：论证时间暂定于6月8日（周日）召开，请意向供应商扫描下方二维码进群，若有任何调整将在群内进行通知。

二、论证地点：义乌市中心医院行政楼1楼111阳光谈判室

三、报名方式：

3.1 扫描下方左侧二维码进行报名；扫描下方右侧二维码加入论证通知群。

|  |  |
| --- | --- |
| 论证2 | 微信图片_20250530085855(1) |
| 报名入口 | 通知群入口 |

3.2 请各供应商按照‘五、论证资料准备’中要求准备论证资料，并于论证之日签到时提交。

四、参加人员：

每个供应商限2名：医学装备生产厂家、供应商，各1名代表。

五、论证资料准备：

★1.参加供应商填报《医疗设备报价单》（需盖红章）1份；

2.提供生产厂家相关资质（营业执照、医疗器械注册证及附件、生产许可证）、法人代表授权委托书及身份证复印件（无厂家代表参加则不需要提供），各1份；

3.提供供应商相关资质（营业执照、医疗器械经营许可证、生产厂家对供应商的各级授权书）、法人代表授权委托书及身份证复印件，各1份；

4.所投产品参数及配置清单（需盖红章）3份

5.产品宣传彩页纸质版3份。

上述材料按顺序摆放，所有材料均需真实有效，参会材料内容如失实，参会者承担一切责任后果。

附件一、论证项目清单

附件二、报价单模版

义乌市中心医院

2025年5月 日

附件一：论证项目清单

## 论证项目清单

\*具体项目论证时间会发布于本次‘医学装备论证通告群’

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 预算单价/万元 | 数量 | 功能及配置要求 | 质保要求  （年） | 备注 |
| 1 | 皮秒激光治疗仪 | 260 | 1 | 主机1台；手具至少配备1个；含电脑、打印机1套 | 3年 |  |
| 2 | 脉冲染料激光（院区） | 130 | 1 | 主机1台，手柄传输系统1套3 mm 距离规1个3 x10 mm 距离规1个5 mm 距离规1个7 mm 距离规 1个10 mm 距离规 1个12 mm 距离规1个7 mm PL 距离规1个10 mm PL 距离规1个冷冻剂排空阀1个医生专用激光防护眼镜 2副患者专用激光防护眼罩1副激光标识1份 | 3年 |  |
| 3 | 高端彩色超声多普勒诊断仪 | 120 | 4 | 全身机，配置要求：腹部、高频、腔内、心脏4个探头。软件要求造影、弹性。MV-Flow超微血流呈像测血流指数VI、FI值，弹性剪切波等功能全开。  有腹部探头和浅表探头的剪切波成像。  另外增配一把经直肠双平面探头，360度环扫，带刻度。（如有的探头单独报价）  增配一把超高频皮肤探头。  增配一把腔内容积探头。子宫子宫三维等接口开放。 | 5年 |  |
| 4 | 彩色多普勒超声诊断仪（院区） | 120 | 1 | 心超，配置要求：心脏探头（成人+小儿各一），浅表探头1把，腹部探头1把，腔内探头1把，含1万左右接口费，含工作站、床、椅； | 5年 |  |
| 5 | 双板DR | 120 | 1 | 配置需求：悬吊，双板；80kw 球管300khu ；平板探测器至少17\*17；床升降功能；长骨拼接功能；自动跟踪； | 5年 |  |
| 6 | DR（立柱）（院区） | 90 | 1 | 立柱DR，保修5年起，过保后维保报价 | 5年 | 功率、球管、过保后质保报价 |
| 7 | 全自动时间分辨荧光免疫分析系统（产筛） | 100 | 1 | 主机1台；配套电脑、打印机；唐氏筛查软件、质控品1套。孕早期产前筛查检测，唐氏综合征产前筛查 | 5年 | 报价含与省平台对接的接口费；试剂收费 |
| 8 | 彩色超声诊断仪（院区） | 85 | 1 | 全身机，配置需求:4把探头+1把肌骨探头；三维成像功能；含1万左右接口费，含工作站、床、椅。  1.颈动脉自动巡航 2.高级灰阶血流成像 3.脂肪肝定量检测(衰减成像)4.应变式弹性成像质控（压力棒+曲线）5.最新的超声平台(第五代超声平台) | 5年 |  |
| 9 | 彩色B超（院区） | 85 | 1 | 全身机，配置需求:高频、低频、阴超、心超、超高频、肌骨探头，有乳腺智能导航功能，全孕周多维度诊疗，具备心脏定量分析能力，满足下肢血管及盆底肌超声功能。含接口费1万左右，含电脑打印机工作站、床、椅。 | 5年 |  |
| 10 | 彩超（院区） | 85 | 1 | 全身机，配置需求:腹部、阴超、心超、超高频探头各一；含1万左右接口费，含工作站、床、椅。 | 5年 |  |
| 11 | 彩超机（院区） | 85 | 1 | 全身机，配置需求:腹部、阴超、心超、超高频探头各一；含1万左右接口费，含工作站、床、椅。 | 5年 |  |
| 12 | 移动式C形臂X射线机 | 80 | 1 | 标配曝光透视遥控器 | 2年 |  |
| 13 | 射频治疗仪（黄金微针） | 70 | 1 | 主机1台；治疗头1个 | 2年 | 耗材报价 |
| 14 | 紫外线光疗仪（院区） | 35 | 1 | 主机1台护目镜2副 | 3年 | 易损件报价；收费项目 |
| 15 | 便携式彩超 | 30 | 3 | 两把浅表探头，一把腹部探头，保修5年起 | 5年 |  |
| 16 | 彩色超声诊断系统（院区） | 30 | 1 | 配置需求：配凸阵探头一把，肌骨探头一把，小关节探头一把，保修5年起 | 5年 |  |
| 17 | 二氧化碳治疗机 | 30 | 1 | 一个外阴治疗头，两个私密手具，一个点阵。要求为金属管发生器 | 3年 | 易损件报价；收费项目 |
| 18 | 二氧化碳激光治疗机（院区） | 17.5 | 2 | 私密手具\*3 外阴治疗头\*3 | 3年 |  |
| 19 | 双能骨密度仪（院区） | 30 | 3 | 1.双能骨密度主机1台(含FRAX骨折风险评估软件，并单独提供A4全面诊断报告)  2.同品牌骨龄软件1套，数字化DR成像技术，可扩展tw3儿童骨龄功能3.电脑，打印机1套  4.专用屏蔽罩5.使用年限≥10年 | 5年 |  |
| 20 | 双能X射线骨密度仪（院区） | 20 | 1 | 1.双能骨密度主机1台(含FRAX骨折风险评估软件，并单独提供A4全面诊断报告)  2.同品牌骨龄软件1套，数字化DR成像技术，可扩展tw3儿童骨龄功能3.电脑，打印机1套  4.专用屏蔽罩5.使用年限≥10年 | 5年 |  |
| 21 | Q开关Nd：YAG激光治疗机（院区） | 28 | 1 | 激光治疗机主机一台 | 3年 |  |
| 22 | 强脉冲光治疗仪 | 27 | 1 | 主机、治疗头 | 3年 |  |
| 23 | 智能脉诊仪 | 25 | 1 | 要求有舌，面，脉，问诊，体质辨识，经方系统模块 | 3年 |  |
| 24 | 激光生发治疗仪（院区） | 20 | 2 | 主机  治疗模块 1套防护眼罩1副防护眼镜1副 | 5年 | 易损件报价；收费项目 |
| 25 | 一氧化氮治疗仪 | 20 | 1 | 主机1台，管路配件1套 | 3年 | 耗材、易损件报价 |
| 26 | 多功能激光光电平台（黄极光）（院区） | 15 | 1 | 主机1台电源线 1条弯臂（含连接线）1个治疗模块1套防护眼罩1副防护眼镜 1副 | 3年 | 易损件报价；收费项目 |

附件二：报价单

报价单

**项目序号\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | 价格 |  | |
| 品牌 |  | | 型号 |  | |
| 投标公司名称 |  | | 联系人/联系方式 |  | |
| 设备生产产地 |  | | | | |
| 设备核心参数 |  | | | | |
| 设备主要配置（详细配置请附配置清单） | 配置名称 | 数量 | | | 品牌型号 |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
| 耗材/规格 |  |  | | |  |
| 耗材单价 |  |  | | |  |
| 质保期 |  | 设备使用年限  （以设备铭牌为准） | | |  |
| 用户名单及备注 |  | | | | |
| 授权代表签字 |  | | 日期 |  | |